**Технические требования к плакату формата 6х3 метров для**

**Призмаборда –Лайт**

1. Печать осуществляется на ПЭТ-Пластик плотностью 240 грамм методом широкоформатной струйной печати, сегменты для печати нужно изготавливать исходя из имеющей ширины материала

2.Размер плаката и запечатываемого поля 5.9х3 метра

3.Плакат должен состоять из 55 полос

Размер каждой полосы составляет 93мм(+/-1мм) х 3000мм

(Отклонения от размера не допускается)

Расстояния между полосами (вырезаемая часть) составляет 13.33 мм

4. Полосы должны быть пронумерованы с 1 по 55 (слева на право), **сложены последовательно и упакованы в бухту, без заломов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000мм(Габаритные размеры рекламного носителя) | Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х | 2  93  мм | Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х | 3  93  мм | Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х | 4  93  мм | Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х | 5  93  мм |  | 54  93  мм | Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х | 5  93  мм 5 |